---
title: "硬件商标"
output:
  pdf_document:
    path: 硬件商标.pdf
    toc: true
    pdf_engine: xelatex
    pandoc_args:
      - "-V"
      - "CJKmainfont=STSong"
      - "-V"
      - "geometry:margin=2.5cm"
      - "--resource-path=."
      - "--lua-filter=/Users/jiahong/Documents/Job/docs/.vscode/img-filter.lua"
  word_document:
    path: 硬件商标.docx
    pandoc_args:
      - "--resource-path=."
      - "--lua-filter=/Users/jiahong/Documents/Job/docs/.vscode/img-filter.lua"
  html_document:
    path: 硬件商标.html
    toc: true
---

# 硬件商标

## 品牌命名规则

所有硬件产品采用统一的四字母英文标识命名，后三个字母固定为 **ink**（寓意"书写、墨迹"，呼应智能点阵笔教育系统的核心基因），首字母根据产品特性赋予语义区分。

---

## 硬件产品列表

| 序号 | 产品名称 | 英文标识 | 产品图示 | 命名释义 | 词汇属性 |
|:---:|---------|---------|:------:|---------|---------|
| 1 | 黑板网关 | **Wink / Bink** | <img src="img/Bink01.png" width=80 > | W = Wall，壁挂式黑板网关；B = Blackboard，黑板专用网关兼 UWB 接收器 | Wink 为英语单词（眨眼），寓意智能感知；Bink 为创造词，近似 Bing（叮），轻快感 |
| 2 | 教室网关 | **Cink / Nink** | <img src="img/Cink1.png" width=80 > | C = Classroom，教室级智能网关；N = Network，教室组网节点 | Cink 为创造词；Nink 为创造词 |
| 3 | 教师笔 | **Mink** | <img src="img/Mink3.jpg" width=80 > | M = Master，教师（师傅）专用智能笔 | 英语单词（貂），品牌感强、辨识度高 |
| 4 | 学生笔 | **Tink** | <img src="img/Tink1.jpg" width=80 > | T = Trainee，学生（学员）专用智能笔 | 创造词，近似 Think（思考），契合学习场景 |
| 5 | 指向遥控器头 | **Qink** | <img src="img/Qink1.png" width=80 > | Q = Quick（快速指向），插入智能笔的 UWB 发射模组，赋予教师笔遥控器功能 | 创造词 |
| 6 | 指向遥控器 | **Link / Rink** | <img src="img/Rink.png" width=80 > | L = Link，远程连接指向遥控器；R = Remote，远程遥控指向器 | Link 为英语单词（链接），直扣产品功能；Rink 为英语单词（溜冰场），品牌辨识度高 |
| 7 | 手写板 | **Hink / Xink** | <img src="img/Hink.png" width=80 > | H = Handwriting，手写输入板；X = eXpression，书写表达终端 | Hink 为创造词；Xink 为创造词，X 赋予科技感与未来感 |
| 8 | 算力盒 | **Dink / Zink** | <img src="img/Zink.png" width=80 > | D = Data，边缘数据计算盒；Z = Zone，区域算力中枢 | Dink 为英语单词（双职工无孩缩写），作品牌名无歧义；Zink 为创造词，近似 Zinc（锌），暗喻能量与金属质感 |

---

## 标识设计要求

- **字体**：全大写 WINK / CINK / ... 用于正式场景；首字母大写 Wink / Cink / ... 用于文档行文
- **色彩**：各产品标识可搭配独立的品牌色，但统一保留 ink 部分的视觉一致性
- **应用场景**：产品外壳丝印、包装盒、软件界面、官网产品页

---

## 产品功能介绍

### 1. 黑板网关 — Wink / Bink

> **一句话介绍**：嵌入智慧黑板的无线通信枢纽，笔迹汇聚 + UWB 精准接收，USB 接入即插即用，最多同时连接 64 支智能笔实时上屏。

**产品定位**：安装于智慧黑板（86寸交互式一体机）背面或侧面墙壁的壁挂式网关，是教室前端的数据汇聚与转发中枢。通过 USB 接入黑板主板取电，同时承担两大核心角色：一是通过 BLE 5.0 / SLE 1.0 汇聚全班智能笔书写数据并推送至大屏；二是作为 UWB 接收器，实时接收教师笔（Mink + Qink）发出的空间指向信号，将指向坐标转化为大屏光标操控，实现教师手持智能笔即可完成板书与遥控的双重功能。

**核心功能**：

- **大容量笔连接**：通过 BLE 5.0 / SLE 1.0 同时连接最多 64 支智能笔（教师笔 + 学生笔），实时接收书写坐标、压力和笔画数据
- **大屏实时呈现**：将笔迹数据通过 WebSocket 推送至黑板显示应用，实现板书实时上屏，延迟低于 50ms
- **UWB 精准接收**：作为 UWB 接收端，接收 Mink 教师笔上 Qink 模组发出的空间指向信号，定位精度达厘米级，将教师手持方向实时转化为大屏光标位置
- **互动课堂指令**：发题、收卷、分组抢答等课堂控制指令的下发与响应
- **设备自动发现**：基于 mDNS 协议自动发现并绑定教室内的算力盒和云平台，即插即用
- **IoT 设备联动**：控制教室内的智能灯、智能开关、智能窗帘、空调等 IoT 设备，一键切换护眼模式、上课模式、放学模式

**技术参数**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 无线连接（笔迹） | BLE 5.0 / SLE 1.0 多连接 |
| 最大连接笔数 | 64 支 |
| UWB 接收 | 内置 UWB 接收模组，厘米级定位精度 |
| 供电方式 | USB 取电（连接黑板主板）|
| 上行网络 | WiFi 上联互联网 |
| 处理器 | 嵌入式 ARM/RISC |
| 协议 | WebSocket / mDNS / MQTT |
| 外形尺寸 | 直径 160mm 圆形 |
| 安装方式 | 壁挂式，固定于黑板背部或侧面墙壁 |

**安装方式**：壁挂式，固定于黑板背面或侧面墙壁，通过 USB 线缆接入黑板主板取电，无需额外布线。教师和学生完全无感知，不改变原有教学习惯。

**产品外观**：

产品外观为 <img src="img/Bink01.png" width=360 >

直径：160mm
厚度：22mm
安装：墙面安装

<img src="img/Bink.jpg" width=600 >

> Bink 壁挂式黑板网关 — 直径 160mm 圆形设计，白色外壳融入教室环境，安装于黑板背部不占用教学空间

**应用场景**：

<img src="img/Bink0.jpg" width=600 >

> 会议室 / 教室场景 — 智慧大屏搭配 Bink 网关，教师板书内容实时呈现在大屏上，前排后排学生均可清晰看到

<img src="img/Bink1.jpg" width=600 >

> 互动课堂场景 — 全班学生使用智能笔在点阵练习本上书写，Bink 网关实时汇聚笔迹数据并同步至大屏，教师可即时查看每位学生的作答情况

---

### 2. 教室网关 — Cink / Nink

> **一句话介绍**：嵌入墙面开关位的隐形网关，取电于墙壁，无需额外布线，最多同时连接 20 支智能笔。

**产品定位**：安装于教室墙面开关底盒位置的嵌入式网关设备，直接从墙壁开关位取电，外观与普通开关面板融为一体，完全隐形于教室环境。与 Bink 黑板网关相比，Cink 不依赖黑板设备供电，适合在教室内灵活部署于任意开关位，覆盖笔连接数为 20 支，满足小班或分组教学场景。

**核心功能**：

- **笔连接**：通过 BLE 5.0 / SLE 1.0 同时连接最多 20 支智能笔，实时采集笔迹数据
- **数据转发网关**：将笔迹数据通过 WiFi 上联互联网，转发至算力盒（gRPC）或云平台（HTTPS），确保数据稳定传输
- **离线缓存**：网络中断时本地缓存笔迹数据（最大 256MB 缓存空间），网络恢复后自动上传，不丢失任何一笔书写
- **LED 状态指示**：黄色 = 未激活，蓝色 = 已激活在线，红色 = 故障，运维人员一目了然
- **远程运维**：支持 OTA 固件升级、远程日志查看、设备参数远程配置，降低学校 IT 维护成本

**技术参数**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 无线连接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 多连接 |
| 最大连接笔数 | 20 支 |
| 供电方式 | 墙壁开关位取电 |
| 上行网络 | WiFi 上联互联网 |
| 处理器 | 嵌入式 ARM/RISC |
| 协议 | gRPC / WebSocket / MQTT / mDNS |
| 安装方式 | 嵌入墙面开关底盒，外观与开关面板一致 |

**安装方式**：安装于教室墙面开关底盒，替换或并排于普通开关面板，直接从墙壁取电，无需额外布线。外观与开关面板融为一体，教室整洁美观，学生完全无感知。

**产品外观**：

<img src="img/Cink1.png" width=300 >

> Cink 教室网关壁挂安装效果 — 白色方形外观，壁挂于教室墙面高处，与教室装修风格融为一体，学生无感知

**应用场景**：
<img src="img/Cink.jpg" width=600 >
Cink 教室网关适用于以下典型场景：

- **小班教学（20 人以内）**：单台 Cink 嵌入教室开关位，隐形部署，全班学生同时使用智能笔在点阵练习本上书写，笔迹数据实时汇聚并推送至教师大屏，即装即用，安装无感
- **分组教学**：一间教室内多个学习小组各由一台 Cink 就近覆盖，各组数据独立采集、互不干扰，教师在教师端可按组查看学生作答情况
- **考试场景**：学生使用智能笔在点阵试卷上答题，Cink 实时采集答题数据并加密传输至服务器，考试结束即出成绩，教师无需手动收卷阅卷
- **无黑板场景**：适合未部署智慧黑板但需要笔迹数字化的教室，仅需在墙壁开关位安装 Cink，配合普通显示器即可实现互动课堂功能

---

### 3. 教师笔 — Mink

> **一句话介绍**：铝合金笔身 + 高帧率光学模组，教师手中的智慧教学核心工具。

**产品定位**：教师专用高端智能点阵笔，铝合金笔身设计，具备高帧率光学采集、麦克风语音控制和丰富的交互功能，是教师课堂教学的核心工具。教师只需在点阵纸上正常书写，Mink 即可将每一笔板书数字化，实时同步至智慧大屏，让后排学生也能清晰看到板书内容。

**核心功能**：

- **高精度书写**：内置高帧率（130FPS）CMOS 光学模组，在点阵纸上书写精度达 0.1mm，延迟 < 20ms，书写体验与普通笔一致
- **压力感应**：内置压力传感器，感知书写力度，实现粗细变化的自然笔迹还原，板书更生动
- **语音交互**：内置麦克风，支持按键说话进行语音指令控制（发题、翻页、切屏等），无需走到电脑前操作
- **蜂鸣提示**：答题超时、收卷完成等事件的声音提醒，教师第一时间掌握课堂动态
- **多设备连接**：BLE 5.0 / SLE 1.0 直连黑板网关或教室网关，数据实时同步至大屏

**硬件配置（典型）**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 镜头帧率 | 130 FPS |
| 笔身材质 | 铝合金，电镀笔帽/笔尖 |
| 电池 | 180 mAh 可充电锂电池 |
| 陀螺仪 | 6轴 |
| 存储 | 32 MB |
| 无线连接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 |
| 充电方式 | USB-C 磁吸充电 |

**产品外观**：

Mink 教师笔采用铝合金一体成型笔身，表面经阳极氧化处理，手感细腻温润。电镀笔帽与笔尖赋予整支笔专业仪器般的精致质感。笔身长度与普通签字笔相当，重量适中，教师长时间握持书写不易疲劳。笔身中段内嵌功能按键，可快速切换书写/指令/语音模式，操作便捷不打断教学节奏。

**应用场景**：

<img src="img/Mink2.jpg" width=600 >

> 板书教学场景 — 教师手持 Mink 教师笔在点阵教案上书写，板书内容通过 Bink 网关实时呈现在智慧黑板上，前排后排学生均可清晰看到

<img src="img/Mink3.jpg" width=600 >

> 批改作业场景 — 教师使用 Mink 教师笔在学生点阵作业本上批改，批改痕迹自动数字化，家长可通过 APP 查看批改详情

<img src="img/Mink4.jpg" width=600 >

> 讲台桌面场景 — Mink 教师笔搭配液晶手写板在讲台使用，教师无需面对黑板即可完成板书，同时保持与学生的目光交流

---

### 4. 学生笔 — Tink

> **一句话介绍**：轻量耐摔的学生专属智能笔，像普通笔一样书写，让每一笔作业自动数字化。

**产品定位**：面向中小学生的日常书写智能点阵笔，注重轻量化、耐用性和性价比，满足课堂互动和作业数字化的基本需求。学生无需改变书写习惯，在点阵纸上正常书写即可完成作业提交、课堂互动和考试答题。

**核心功能**：

- **书写数字化**：在点阵纸上正常书写，笔迹坐标实时采集并通过 BLE 5.0 / SLE 1.0 传输至教室网关，书写体验与普通笔完全一致
- **自动点名**：笔进入教室范围自动与网关建立连接，实现电子签到，无需人工操作
- **离线存储**：笔在未联网状态下可将笔迹数据暂存于内置存储（16~32MB），联网后自动同步，不丢失任何书写内容
- **墨水窗**：透明墨水窗设计，直观查看笔芯余墨量，及时更换笔芯
- **耐摔设计**：ABS 塑料笔身，抗 1.2m 高度跌落，适合学生日常使用

**硬件配置（典型）**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 镜头帧率 | 130 FPS |
| 笔身材质 | ABS 塑料，未电镀 |
| 电池 | 180 mAh 可充电锂电池 |
| 陀螺仪 | 6轴 |
| 存储 | 16~32 MB |
| 无线连接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 |
| 充电方式 | USB-C |
| 笔身重量 | 约 18g（含电池） |

**产品外观**：

<img src="img/Tink.png" width=360 >

> Tink 学生笔产品外观 — 橙色 ABS 笔身，轻巧耐摔，带笔夹设计，外形与普通签字笔接近，学生易于接受

<img src="img/Tink3.png" width=360 >

> Tink 学生笔握笔姿态 — 符合学生书写习惯的人体工学握持设计，笔身粗细适中，长时间书写不疲劳

**应用场景**：

<img src="img/Tink1.jpg" width=600 >

> 日常练习场景 — 学生使用 Tink 学生笔在点阵练习本上书写，笔迹数据实时采集并同步至云端，教师可随时查看练习进度

<img src="img/Tink2.jpg" width=600 >

> 考试答题场景 — 学生使用 Tink 学生笔在点阵试卷上答题，答题结束后系统自动收卷、AI 自动批改，教师当堂即可查看成绩

---

### 5. 指向遥控器头 — Qink

> **一句话介绍**：插入 Mink 教师笔的 UWB 发射模组，让教师手中的智能笔同时具备指向遥控器功能。

**产品定位**：Qink 是一个微型 UWB 发射模组，通过 USB 接口插入 Mink 教师笔顶部。插入后，教师手持 Mink 书写的同时即可作为空间指向遥控器使用——Qink 持续向 Bink 黑板网关（UWB 接收端）发送空间方位信号，Bink 解算出指向坐标并转化为大屏光标位置，实现"所指即所得"的精准操控。教师无需另携遥控器，一支笔即可完成板书与遥控的双重功能。

**核心功能**：

- **UWB 精准发射**：内置超宽带（UWB）发射模组，持续向 Bink 发送空间方位信号，配合 Bink 接收端实现厘米级定位精度
- **即插即用**：通过 USB 接口插入 Mink 教师笔顶部，由智能笔供电，无需独立充电，插上即激活
- **书写与指向融合**：教师正常书写时同步发射 UWB 信号，书写、翻页、光标控制在一支笔上无缝切换
- **轻巧便携**：体积小巧，插入后不影响教师握笔书写的手感和重心

**技术参数**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 发射技术 | UWB（超宽带）|
| 接口 | USB，插入 Mink 教师笔顶部 |
| 供电 | 由 Mink 智能笔经 USB 供电 |
| 配合接收端 | Bink 黑板网关（UWB 接收）|
| 定位精度 | 厘米级（< 5cm，配合 Bink）|
| 外形 | 微型模组，插入后与笔身融为一体 |

**安装方式**：直接插入 Mink 教师笔顶部 USB 接口，即插即用，无需配置。取下后 Mink 恢复普通智能笔模式，Qink 可随时插拔。

**产品外观**：

<img src="img/Qink1.png" width=360 >

> Qink 指向遥控器头（深灰款）— T 型 UWB 接收模组设计，插入智能笔顶部，轻巧便携

<img src="img/Qink2.png" width=360 >

> Qink 指向遥控器头（橙色款）— 与 Tink 学生笔配色一致，一体化视觉设计

<img src="img/Qink3.png" width=360 >

> Qink 指向遥控器头（黑头橙身款）— 黑色接收头搭配橙色笔身，品牌辨识度高

**应用场景**：

<img src="img/Bink1.jpg" width=600 >

> 互动课堂场景 — Qink 接收头部署于大屏旁侧，实时接收教师遥控器和学生智能笔的指向信号，实现全班多人同屏互动操控

---

### 6. 指向遥控器 — Link / Rink

> **一句话介绍**：一把遥控器替代所有，空间指向 + 语音 + 红外 + IoT 联动，教室智能操控的全能终端。

**产品定位**：智能指向遥控器手持端，集成 UWB 空间指向、蓝牙语音、红外控制、IoT 联动等多种能力，实现对教室大屏、灯光、窗帘、空调的一体化智能操控。教师只需一把 Rink 遥控器，即可告别教室讲台上杂乱的多个遥控器，在教室任意位置从容操控所有设备。

**核心功能**：

- **空间指向操控**：内置 UWB 模组 + 陀螺仪传感器，在空中挥动即可精准控制屏幕光标，所指即所得，操控精度达厘米级
- **触控板操控**：方向键区域支持触控滑动，用于精细操作和翻页，像笔记本触控板一样流畅
- **语音控制**：内置麦克风，支持语音搜索、语音指令控制教室设备，解放双手
- **红外学习与发射**：学习电视机、空调、投影仪等设备的红外编码，一键替代多个遥控器
- **RF433 射频控制**：控制窗帘电机、智能开关等 433MHz 射频设备，覆盖更多教室终端
- **IoT 场景联动**：一键切换"上课模式""护眼模式""放学模式"等场景预设，大屏、灯光、窗帘、空调联动响应

**硬件配置**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 主芯片 | TL7215A（星闪/蓝牙 SOC） |
| UWB 芯片 | GT1500 |
| 按键数量 | 7 键 + 触控区 |
| 供电 | 1000mAh 充电锂电池 |
| 无线协议 | 星闪 / BLE / UWB / 红外 |
| 充电方式 | USB-C |
| 续航 | 常规使用约 30 天 |

**产品外观**：

<img src="img/Rink.png" width=400 >

> Rink 指向遥控器产品外观 — 银色金属机身，正面集成触控板与功能按键，侧面配备红外发射窗口，手感舒适、质感出色

**应用场景**：

<img src="img/Rink4.jpg" width=600 >

> 智慧教育场景 — 教师手持 Rink 指向遥控器在教室中自由走动，隔空操控大屏翻页、标注，同时控制灯光和窗帘，打造沉浸式教学体验

---

### 7. 手写板 — Hink / Xink

> **一句话介绍**：无需配套笔的液晶手写板，手指即可书写，笔迹实时同步大屏。

**产品定位**：免笔压感式手写输入板，教师在板面上用手指或任意硬物书写，笔迹实时同步至大屏显示，是传统黑板粉笔书写的数字化替代方案。Hink 手写板解决了"教师面对黑板背对学生"的传统痛点，教师可以在讲台上低头书写，抬头即可与学生互动。

**核心功能**：

- **免笔书写**：采用电容/电阻触摸膜技术，无需配套笔，手指或任意硬物均可书写，使用门槛为零
- **一键擦除**：专用擦除按键，一键清空当前画面，切换题目快速高效
- **蓝牙无线**：通过 BLE 5.0 / SLE 1.0 与教室网关或黑板连接，无需布线，讲台整洁无杂乱
- **USB 供电**：通过 USB-C 接口充电，内置电池，无线使用续航持久
- **多点触控**：支持多点同时书写，教师可同步书写与标注，或师生协作共同操作

**硬件配置**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 触控技术 | 电容触摸膜 |
| 无线连接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 |
| 供电方式 | USB-C（5V），内置锂电池 |
| 书写区域 | A4 幅面 |
| 主控芯片 | 蓝牙 SOC |
| 显示技术 | LCD 液晶书写屏 |

**产品外观**：

<img src="img/Hink.png" width=600 >

> Hink 液晶手写板产品外观 — 黑色书写面板，圆角边框设计，A4 幅面书写区域，轻薄便携可随手携带

**应用场景**：

<img src="img/Mink1.png" width=600 >

> 讲台教学场景 — 教师在 Hink 手写板上书写化学公式，笔迹实时同步至大屏，教师无需转身面对黑板，保持与学生的目光交流

<img src="img/Hink2.png" width=600 >

> 化学课堂场景 — 教师在 Hink 液晶手写板上书写化学方程式和知识图谱，大屏同步显示，前排后排学生均可清晰看到板书内容

---

### 8. 算力盒 — Dink / Zink

> **一句话介绍**：教室里的边缘 AI 大脑，离线也能秒级完成手写识别，写完即出结果。

**产品定位**：部署在教室内的边缘 AI 计算设备，将云端 AI 推理能力下沉至本地，实现离线或弱网环境下的实时手写识别，是互动课堂系统的智能大脑。Zink 算力盒确保即使校园网络不稳定，AI 识别能力也不降级，学生"写完即出结果"的体验始终如一。

**核心功能**：

- **端侧 AI 推理**：本地运行轻量化 AI 模型，支持中英文手写 OCR 识别、数学列式识别、中文笔顺评分，不依赖云端
- **超低延迟**：单次 OCR 识别延迟 < 200ms，学生写完即出结果，课堂节奏不中断
- **离线可用**：断网环境下 AI 识别能力不降级，结果本地缓存待网络恢复后自动上传
- **多终端分发**：识别结果通过 WebSocket 实时推送至智慧黑板、教师 PC、学生 Pad，多屏同步展示
- **云边协同**：通过 MQTT 向云端上报运行状态（GPU 利用率、温度、推理 QPS），支持 AI 模型在线更新
- **集群管理**：支持校级多台算力盒组成集群，统一调度与负载均衡，一个管理后台管控全校设备
- **OTA 升级**：支持固件和 AI 模型的远程在线升级，A/B 分区无损升级，升级失败自动回滚

**硬件配置**：

| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 处理器 | RK3588 八核 / NVIDIA Jetson |
| AI 算力 | NPU 6 TOPS / GPU 512 CUDA 核 |
| 内存 | 8~32 GB LPDDR4x |
| 存储 | 64GB eMMC + NVMe SSD |
| 网络 | 千兆以太网 x2 + WiFi 6 |
| 功耗 | 15~30W（自适应） |
| 尺寸 | 180mm x 160mm x 28mm |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 接口 | 双千兆网口、3x HDMI、USB、DC 电源 |

**安装方式**：壁挂或桌面放置，有线接入校园网。可隐藏安装于智慧黑板/电视机背面，无需红外遥控，通过网络远程管理。教室正面完全看不到设备，整洁无线缆外露。

**产品外观**：

<img src="img/Zink.png" width=600 >

> Zink 算力盒产品外观 — 深灰色金属外壳，尺寸 180mm x 160mm x 28mm，紧凑小巧，正面展示双千兆网口、3x HDMI、USB 及电源接口

<img src="img/Zink1.png" width=600 >

> Zink 算力盒接口面板详图 — 从左至右依次为双千兆网口、3 个 HDMI 输出接口、USB 接口和 DC 电源接口，满足多屏输出和外设扩展需求

**应用场景**：

<img src="img/Zink3.jpg" width=600 >

> 壁挂部署场景 — Zink 算力盒通过支架固定于智慧黑板侧面墙壁，HDMI 线缆连接大屏，上方搭配摄像头实现 AI 视觉辅助教学，整体部署整洁美观
